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Linija ANTIQUE
Proizvodi iz linije ANTIQUE nakon osnovne proizvodnje skladište se otprilike 20–25 dana kako bi dobili dovoljna svojstva za naknadnu mehaničku obradu. Nakon tog perioda, proizvodi se dodatno mehanički obrađuju posebnim postupkom. Cilj te obrade je postizanje izgleda proizvoda što sličnijeg prirodnom kamenu, kao da potječe još iz razdoblja antike. U procesu dodatne obrade sustavno se mrve rubovi i vidljive površine opločnika kako bi nastali veći i manji odlomci. Odlomci mogu biti toliko veliki da se konkretno vidi donji nosivi sloj opločnika, ali ne smiju biti veći od 1/3 visine opločnika. Površine popločene tako obrađenim opločnicima daju „staro“ vizualno dojam i osjećaj prirodnog materijala. Kao što je rečeno, upravo je to cilj dodatne obrade.
UPOZORENJE:
Na površini proizvoda nakon mehaničke obrade mogu se pojaviti manje ogrebotine ili udubljenja, ali one ne umanjuju vodonepropusnost ili čvrstoću proizvoda niti utječu na njegovu uporabnu vrijednost. Zbog obrade površine linije Antique, tonovi boja nakon obrade mogu biti nešto svjetliji, s manje kontrasta i manje intenzivni, ali su jednako postojani i UV stabilni kao i kod klasičnih betonskih proizvoda. Rubovi i kutovi proizvoda su nekontrolirano okrhnuti, što sve zajedno daje konačnom proizvodu prirodan izgled kamena.
Zbog načina pakiranja u industrijske vreće i tehnologije obrade, proizvodi mogu biti lagano prašnjavi ili prekriveni sitnim česticama (okrhnutim dijelovima) betona, pa nakon ugradnje preporučujemo ispiranje vidljive površine vodom.
Zbog tehnoloških zahtjeva dodatne obrade može doći do loma opločnika, ali količina lomljenih komada ne smije prelaziti 4% isporučene količine. Pretjerano deformirani proizvodi koriste se za rezanje – završnu obradu površine.
Fizička svojstva se dodatnom obradom ne umanjuju, pod uvjetom da su oblikovne deformacije u skladu s prethodno navedenim zahtjevima o maksimalnoj veličini odlomaka. Inače, opločnici su u skladu s normom SIST EN 1338. Veličina odlomaka nije propisana normom, pa se kod dodatne obrade uzimaju u obzir individualni parametri i opća praksa. Također je važno napomenuti da se veličina odlomaka vizualno znatno smanjuje nakon završnog fugiranja popločane površine. Za fugiranje se obično koristi kvarcni pijesak ili opcionalno kompaktna fugirna masa Fuga T Kompakt ili Fuga T FIX.
Navedene specifične karakteristike opločnika Antique ne smatraju se odstupanjima i stoga nisu razlog za reklamaciju kvalitete proizvoda, jer ne umanjuju njihovu uporabnu vrijednost.
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